- 顶部
- 部件及其功能
- 前部面板3

前部面板3

1 | ［MENU］按钮 | 按下［MENU］按钮时，在图像显示器上显示菜单画面，且［MENU］按钮亮起。 如果在显示菜单时按住［MENU］按钮，则菜单会关闭且［MENU］按钮会熄灭。 “菜单操作”
2 | ［SELECT］拨盘 | 此操控拨盘可用于菜单画面操作。 顺时针转动［SELECT］拨盘时，光标向下移动; 反之，逆时针转动［SELECT］拨盘时，光标向上移动。 按下［SELECT］拨盘即可选择菜单项目。 “菜单操作”
3 | ［USER1］ 和 ［USER2］ 按钮 | 这些按钮用于分配功能。 使用CCU菜单中的［SETUP］选择功能分配。 下列功能在出厂时已预先分配。 ［USER1］按钮：CHARA ［USER2］按钮：LOCK “SETUP”
4 | 存储卡插槽 | 插入记忆卡（另售）。 可使用记忆卡设置本机。 “SD CARD”
5 | 记忆卡访问指示灯 | 访问记忆卡时，此指示灯亮起。

页面顶部