- 顶部
- 菜单操作
- 菜单操作
- 基本操作

基本操作

1. 按〈MENU〉按钮。

   寻像器或监视器上将显示摄像机的［MAIN MENU］画面。（图1）

2. 转动〈SELECT〉飞梭按钮可选择一个项目。
3. 按〈SELECT〉飞梭按钮。

   即可访问所选的菜单项。（图2）

4. 转动〈SELECT〉飞梭按钮可选择一个需配置的菜单项。
5. 按〈SELECT〉飞梭按钮。

   箭头闪烁指示项目的设置。（图3）

6. 转动〈SELECT〉飞梭按钮并更改设置。
7. 按〈SELECT〉飞梭按钮。

   设置得到确认。

   按〈MENU〉按钮退出菜单画面也将反映已进行的设置。

输入字符

1. 按〈SELECT〉飞梭按钮。

   光标变成向下箭头，显示在冒号（:）上方。（图1、图2）

2. 转动〈SELECT〉飞梭按钮，将箭头移动到要更改的字符处。
3. 按〈SELECT〉飞梭按钮。

   待更改的字符将闪烁。（图3）

4. 转动〈SELECT〉飞梭按钮并更改字符。
5. 按〈SELECT〉飞梭按钮。

   设置得到确认。

   对要更改的所有字符进行相同操作。

6. 转动〈SELECT〉飞梭按钮，将向下箭头移动到冒号（:）上方。
7. 按〈SELECT〉飞梭按钮。

   光标将变成水平箭头，此时可选择另一项目。（图4）

页面顶部