- 顶部
- 菜单操作
- 菜单列表
- ［RETURN SETTING］

［RETURN SETTING］

项目 | 设置说明
［RETURN MODE］ | 设置〈RET〉开关的操作模式。 ［NORM］、［TOGGLE］、［BOX］ 出厂设置： ［NORM］
［RETURN SELECT］ | ［RETURN C］ | 设置为返回C分配的功能。 ［RETURN1］、［RETURN2］、［RETURN3］、［RETURN4］ 出厂设置： ［RETURN1］
［RETURN1 ID］ | 设置返回视频1的名称。（最多5个字符） 出厂设置： ［RET1.］
［RETURN2 ID］ | 设置返回视频2的名称。（最多5个字符） 出厂设置： ［RET2.］
［RETURN3 ID］ | 设置返回视频3的名称。（最多5个字符） 出厂设置： ［RET3.］
［RETURN4 ID］ | 设置返回视频4的名称。（最多5个字符） 出厂设置： ［RET4.］

页面顶部