- トップページ
- 各部の名称
- カメラ本体
- 左面部

# 左面部

次の端子は、カバー内部にあります。

- 〈LCD〉端子

1. アクセサリー取り付け部

   付属の液晶モニター取り付けアタッチメントも取り付けできます。

2. HDMIケーブルクランプ

   HDMIケーブルを固定します。

3. マイクケーブルクランプ

   外部マイクのケーブルを固定します。

4. マイクホルダー取り付け部

   付属のマイクホルダーアダプター、およびマイクホルダーを取り付けます。

5. 液晶モニターケーブルクランプ

   液晶モニターユニットのケーブルを固定します。

6. メジャーフック

   イメージセンサーの撮像面の位置を示します。

7. グリップ取り付け部

   付属のグリップを取り付けます。

8. 〈LCD〉端子

   液晶モニターユニットのケーブルを接続します。

9. 〈REMOTE〉端子

   グリップのケーブルを接続します。

10. 〈GRIP RELEASE〉ボタン

    グリップをカメラ本体から取り外すときに使用します。

11. グリップケーブルクランプ

    グリップのケーブルを固定します。

ページトップへ戻る