- トップページ
- 準備
- USERボタンへの機能の割り当て

# USERボタンへの機能の割り当て

USERボタンに、選択した機能を割り当てることができます。

- USERボタンとして使用できるボタンは、次のとおりです。

  - 〈USER 1〉～〈USER 9〉ボタン

    VIEW画面を表示中に、USERボタンとして使用できます。

  - マルチダイヤル（〈WB〉/〈USER〉/〈ISO/dB〉スイッチを〈USER〉に合わせた状態）

［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［USER SWITCHES］→［USER1］～［USER9］または［USER TOGGLE］で、それぞれに割り当てる機能を選択する。

#### 工場出荷時のUSERボタンへの機能の割り当て

USERボタン | 機能
--- | ---
〈USER 1〉ボタン | ［ONE PUSH AF］
〈USER 2〉ボタン | ［PEAK./SQUARES F.A.］
〈USER 3〉ボタン | ［SPOT METER］
〈USER 4〉ボタン | ［E.I.S.］
〈USER 5〉ボタン | ［WFM］
〈USER 6〉ボタン | ［AWB］
〈USER 7〉ボタン | ［SLOT SEL］
〈USER 8〉ボタン | ［EXPAND］
〈USER 9〉ボタン | ［OPEN IRIS F.A.］
マルチダイヤル | ［MONITOR VOL］

USERボタンに割り当てられる機能
USERボタンに割り当てた機能の確認
ページトップへ戻る