- トップページ
- 操作
- メニューの設定内容
- ［FILE］メニュー

# ［FILE］メニュー

設定データの保存と読み込みを行います。

保存と読み込みの対象は、「シーンファイル/セットアップファイル/初期化の対象項目について」を参照してください。

保存と読み込みの具体的な内容は、「設定データの取り扱い」を参照してください。

## ［SCENE FILE］

［LOAD］ | SDカードに保存されたシーンファイルを選択して、本機に読み込みます。 シーンファイル（［SCENE1］～［SCENE5］）の全てを読み込むか、個別に読み込むかを選択できます。
［SAVE］ | 現在のシーンファイル（［SCENE1］～［SCENE5］）の設定値を、SDカードに保存されたシーンファイルの一覧から選択したファイルに上書きします。
［SAVE AS］ | 現在のシーンファイル（［SCENE1］～［SCENE5］）の設定値を、SDカードに新規シーンファイルとしてファイル名を入力して保存します。

## ［SETUP FILE］

［LOAD］ | SDカードに保存されたセットアップファイルを選択して、本機に読み込みます。
［SAVE］ | 本機の現在の設定値を、SDカードに保存されたセットアップファイルの一覧から選択したファイルに上書きします。
［SAVE AS］ | 本機の現在の設定値を、SDカードに新規セットアップファイルとしてファイル名を入力して保存します。

## ［SLOT FOR SCENE/SETUP FILE］

シーンファイルとセットアップファイルの読み込みと保存をするカードスロットを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［SLOT1］、［SLOT2］

（工場出荷値：［SLOT1］）

ページトップへ戻る