- トップページ
- 撮影
- 画質調整

# 画質調整

［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［COLOR SETTINGS］→［MAIN］→［SCENE1］～［SCENE5］に設定しているとき、記録する映像の画質を本機内で調整できます。

- 画質調整は、［CAMERA SETTINGS］メニューで設定します。

- ［MAIN］を［V-Log］に設定しているときは、［SCENE FILE SETTINGS］メニューは設定できません。

- 設定を変更するためには、ベクトルスコープなどの計測器を使用する必要があります。

- 表内の記号の意味は、次のとおりです。

  ○：設定できます。

  —：設定できません。

項目 | ［SCENE FILE SETTINGS］メニュー→［GAMMA］→［GAMMA SELECT］
--- | ---
［V-255570L1］ ［V-504580L1］ | ［VIDEO］ | ［HLG］
［SCENE FILE SETTINGS］メニュー
［NAME EDIT］ | ○ | ○ | ○
［BLACK］ | ○ | ○ | ○
［GAMMA］ | ［MASTER GAMMA］ | — | ○ | —
［BLACK GAMMA］ | — | ○ | ○
［B.GAMMA RANGE］ | — | ○ | ○
［KNEE］ | — | ○ | —
［HLG KNEE］ | — | — | ○
［WHITE CLIP］ | — | ○ | —
［DETAIL］ | ○ | ○ | ○
［SKIN DETAIL］ | ○ | ○ | ○
［CHROMA］ | ○ | ○ | ○
［MATRIX］ | ○ | ○ | ○
［COLOR CORRECTION］ | ○ | ○ | ○

［EI］
［WHITE］
［BLACK］
［GAMMA］
［KNEE］
［HLG KNEE］
［WHITE CLIP］
［DETAIL］
［SKIN DETAIL］
［CHROMA］
［MATRIX］
［COLOR CORRECTION］
ページトップへ戻る