- トップページ
- 撮影
- 便利な撮影機能
- ウェーブフォームモニター機能

# ウェーブフォームモニター機能

映像の波形を表示できます。

#### USERボタンに［WFM］を割り当てる

任意のUSERボタンで、ウェーブフォームモニターの表示/非表示が切り替えられるように設定します。

［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［USER SWITCHES］→［USER1］～［USER9］→［WFM］を選択する。

- 工場出荷時、［WFM］は〈USER 5〉ボタンに割り当てられています。

#### ウェーブフォームモニターを表示する

［WFM］を割り当てたUSERボタンを押す。

再度、USERボタンを押すと通常表示に戻ります。

- ［OUTPUT SETTINGS］メニュー→［LCD EI ASSIST］→［WFM MODE］→［WAVE/VECTOR］に設定しているときは、USERボタンを押すごとに表示が切り替えられます。

## ウェーブフォームモニターの表示の設定

波形とベクトルの表示を切り替えることができます。

［OUTPUT SETTINGS］メニュー→［LCD EI ASSIST］→［WFM MODE］で、ウェーブフォームモニターの表示を選択する。

［WAVE］：波形を表示します。

［VECTOR］：ベクトルを表示します。

［WAVE/VECTOR］：波形とベクトルを表示します。［WFM］が割り当てられたUSERボタンを押すごとに、波形、ベクトル、表示なし、の順で表示が切り替わります。

- ウェーブフォームモニターは、液晶モニターにのみ表示されます。

- ウェーブフォームモニターの表示位置は、液晶モニターの右下です。

## 透過率の設定

ウェーブフォームモニターの透過率を設定できます。

［OUTPUT SETTINGS］メニュー→［LCD EI ASSIST］→［WFM TRANSPARENCE］で、透過率を選択する。

- 透過率は、［0%］、［25%］、［50%］から選択できます。

NOTE

- ウェーブフォームモニターは、記録できません。

- フォーカスアシスト機能の拡大表示中とフォーカススクエア表示中は表示されません。

- 画質調整を行う一部のメニューを設定しているときは、自動でウェーブフォームモニターが表示されます。

ページトップへ戻る