- トップページ
- 準備
- 電源の供給
- ACアダプターの使用

# ACアダプターの使用

## 取り付け

ACアダプターは、付属のACアダプターをご使用ください。ほかの機器のACアダプターは使用しないでください。

付属のACコードは本機専用です。ほかの機器には使用しないでください。また、ほかの機器のACコードを本機に使用しないでください。

コンセントへ

図1

図2

ACコードをACアダプターに接続する。（図1）

- ACコードが奥に突き当たるまで差し込んでください。

電源プラグをコンセントに接続する。（図1）

〈DC IN 12V〉端子にACアダプターを接続する。（図2）

- ACアダプターを取り外すときは、必ず電源スイッチを〈 〉（スタンバイ）にし、電源ランプの消灯を確認してから取り外してください。

NOTE

- ACアダプターに接続した状態で撮影する場合は、停電やコンセント抜けの防止のため、バッテリーを取り付けて使用してください。

- 電源スイッチを〈 〉（スタンバイ）にした状態でも、電力を消費しています。長期間使用しないときは、節電のため、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

- バッテリーチャージャーおよびACアダプターは、ご使用の国または地域にかかわらず動作するように設計されています。電源電圧は100 V-240 V、電源周波数は50 Hzまたは60 Hzで動作します。ただし、国や地域によってコンセントの形状は異なります。コンセントの形状に合ったプラグを準備してください。変換プラグはお買い上げの販売店にご相談ください。

ページトップへ戻る