- トップページ
- 準備
- 付属品/アクセサリーの取り付け
- 外部マイクの取り付け

# 外部マイクの取り付け

超指向性マイクAG-MC200G（別売品）などの外部マイクを、ハンドルに取り付けることができます。

マイクホルダーアダプター

マイクホルダー

マイクホルダー用ねじ

図1

図2

ねじ

マイクケーブルクランプ

〈AUDIO INPUT 1〉端子

図3

図4

カメラ本体のマイクホルダー取り付け部に、付属のマイクホルダーアダプターを取り付ける。（図1）

- マイクホルダーアダプターに付属のねじを締めて取り付けてください。

マイクホルダーアダプターに、付属のマイクホルダーをマイクホルダー用ねじ（2本）で取り付ける。（図2）

外部マイクを取り付け、マイクホルダーのねじを締める。（図3）

マイクケーブルを〈AUDIO INPUT 1〉端子に接続する。（図4）

マイクケーブルをマイクケーブルクランプにはめる。（図4）

NOTE

- マイクケーブルを〈AUDIO INPUT 1〉端子から抜くときは、レバーを押しながら抜いてください。

ページトップへ戻る