- Начало
- Эксплуатация
- Обработка установочных данных
- Файл настройки

# Файл настройки

Указанное меню можно сохранить на карте SD в слоте 1 или считать на видеокамеру с карты SD.

## Сохранение файла настройки

Файл настройки можно перезаписать в файл на карте SD в слоте 1 или сохранить как новый файл.

### Сохранение файла настройки путем перезаписи файла на карте SD

Перезапись файла, выбранного в списке файлов настройки, которые хранятся на карте памяти SD, текущим значением настройки на видеокамере.

Выберите меню [ФАЙЛ] → [ФАЙЛ НАСТРОЙКИ] → [Сохр.].

Отобразится список файлов настройки, сохраненных на карте SD в слоте 1.

В списке файлов настройки выберите файл, который необходимо перезаписать.

Отобразятся экран ввода имени файла и клавиатура. При перезаписи ничего не изменяйте на этом экране.

Выберите [Enter].

Появится запрос о подтверждении.

Выберите [SET].

Файл будет сохранен.

### Сохранение файла настройки в качестве нового файла на карте SD

Сохранение текущего значения настройки видеокамеры на карте SD в слоте 1 в качестве нового файла путем указания имени файла.

Выберите меню [ФАЙЛ] → [ФАЙЛ НАСТРОЙКИ] → [СОХРАНИТЬ КАК].

Отобразятся экран ввода имени файла и клавиатура.

Введите необходимый текст с помощью клавиатуры.

Выберите [Enter].

Появится запрос о подтверждении.

Выберите [SET].

Файл будет сохранен.

- Может отобразиться сообщение об ошибке. Подробнее об этом сообщении об ошибке см. в разделе «Ситуации, описываемые сообщениями об ошибках».

## Считывание файла настройки

Считывание файла настройки, сохраненного на карте SD в слоте 1.

Выберите меню [ФАЙЛ] → [ФАЙЛ НАСТРОЙКИ] → [Загр.].

Отобразится список файлов настройки, сохраненных в указанной папке на карте SD в слоте 1.

Выберите имя файла, который необходимо считать.

Выберите [SET].

Начнется загрузка файла. Видеокамера перезапустится после считывания.

- Может отобразиться сообщение об ошибке. Подробнее об этом сообщении об ошибке см. в разделе «Ситуации, описываемые сообщениями об ошибках».

- Файл, сохраненный на камере с другой версией прошивки, вероятно, будет невозможно прочитать.

В начало страницы