- Начало
- Обзор
- Действия, которые можно выполнить с помощью данной камеры
- Видеокамера со сменным объективом 4K/60P

# Видеокамера со сменным объективом 4K/60P

Эта видеокамера является видеокамерой со сменным объективом 4K/60P со следующими функциями.

- Возможна запись с высоким разрешением 4:2:2 (10 бит) в формате 4K/2K с новым супердатчиком 35 mm 5,7K и новым LSI*1

  - Поддержка записи 120fps/240fps в формате 2K, FHD*2

- Новые функции для активизации креативности

  - Вывод RAW: вывод RAW, 5,7K/30P, 4K/60P (размер обрезания) или 2K/240P (размер обрезания) с разъема <SDI OUT>

  - Поддержка производства HDR (V-Log/HLG)

  - Простое выполнение записи IR, что обеспечивает презентацию фантастических изображений

- Наличие интерфейсов, поддерживающих конструкции и варианты записи для широкого диапазона использования

  - Компактная конструкция для установки на дроне или на шарнире, каждое устройство (ручка, зажим, ЖК-монитор) можно удалить в соответствии со стилем записи

  - Наличие первого в отрасли (по состоянию на октябрь 2017 г.) внутреннего стабилизатора изображения в видеокамере (E.I.S.)

  - Одновременный вывод с разрешением 4:2:2 (10 бит) с разъема <SDI OUT>/<HDMI>

  - Наличие двойных слотов для карт, совместимых с высокоскоростным интерфейсом шины UHS-II

    Поддержка записи со скоростью 400 Mbps ALL-Intra с высоким качеством изображения

  - Использование оправы объектива EF

    Возможность использования объективов EF с различными линейками

До 4K/30P, 2K/120P

Когда частота кадров превышает 120P, внутренняя запись с разрешением 4:2:0 (8 бит) и размером обрезания круга изображения Four Thirds

В начало страницы