- Начало
- Эксплуатация
- Содержимое настроек меню
- Меню [ЗАПИСАННОЕ]

# Меню [ЗАПИСАННОЕ]

Подтверждение или удаление записываемого ролика.

Это меню можно настраивать, когда отображается экран эскизов.

## [ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ]

### [ВЫБОР СЛОТА]

Выбор ролика, который необходимо отобразить на экране пиктограмм.

[ВСЕ СЛОТЫ] | Отображение роликов, записанных на всех картах SD в каждом слоте карты.
[СЛОТ1] | Отображение только роликов, записанных на карте SD в слоте карты 1.
[СЛОТ2] | Отображение только роликов, записанных на карте SD в слоте карты 2.

(Заводские настройки: [ВСЕ СЛОТЫ])

### [ВОЗОБН.ВОСПР.]

Выберите, начинать ли воспроизведение с места, в котором оно было прекращено.

[ВКЛ] | Воспроизведение с позиции, в которой воспроизведение было остановлено.
[ВЫКЛ] | Воспроизведение всегда начинается с начала ролика.

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

## [КЛИП]

Ролик можно защитить или скопировать на другую карту SD.

[ЗАЩИТИТЬ] | [ВЫБРАТЬ] | Защитите ролик, чтобы предотвратить его случайное удаление. Выберите необходимый ролик и задайте защиту.
[УДАЛИТЬ] | [ВСЕ] | Удаление всех роликов, отображаемых на экране эскизов. Ролик, который не отображается на экране эскизов, не удаляется.
[ВЫБРАТЬ] | Выберите необходимый ролик и удалите его.
[КОПИРОВАТЬ] | [ВСЕ] | Копирование всех роликов на другую карту SD.
[ВЫБРАТЬ] | Выберите необходимый ролик и скопируйте его на другую карту SD.
[ИНФОРМАЦИЯ] | Отображение подробной информации о ролике.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Ролик, записанный в формате MOV, скопировать невозможно.

В начало страницы