- Начало
- Подготовка
- Дополнительные принадлежности
- Установка объектива

# Установка объектива

Устанавливайте/отсоединяйте объектив в месте, которое находится подальше от прямых солнечных лучей или интенсивного освещения.

Не роняйте видеокамеру или объектив.

Не допускайте попадания грязи или пыли в оправу объектива EF.

Крышка крепления

Метка

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Установите переключатель питания в положение < > (режим ожидания).

- Проверьте, чтобы индикатор питания был выключен.

Снимите крышку крепления. (Рис. 1)

- Поверните крышку крепления против часовой стрелки до тех пор, пока отметка на крышке крепления не окажется сверху, и отсоедините корпус видеокамеры.

Вставьте объектив в оправу объектива EF, чтобы отметка на объективе (красная точка) была направлена вверх. (Рис. 2)

Поверните объектив по часовой стрелке до щелчка. (Рис. 3)

## Отсоединение объектива

Кнопка разблокировки объектива

Установите переключатель питания в положение < > (режим ожидания).

- Проверьте, чтобы индикатор питания был выключен.

Удерживая нажатой кнопку разблокировки объектива, поверните объектив полностью против часовой стрелки и отсоедините его.

Прикрепите крышку крепления к оправе объектива EF.

- Прикрепите крышку крепления, повернув ее по часовой стрелке, чтобы отметка на крышке крепления оказалась сверху.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не касайтесь оправы объектива EF и внутренней части оправы объектива EF.

- Прикрепите крышку крепления к оправе объектива EF. Используйте крышку крепления после удаления грязи и пыли.

В начало страницы