- Начало
- Описание компонентов
- Зажим

# Зажим

Зажим уже установлен на видеокамеру.

1. Кнопка <EXIT>/<USER 8>

   Возвращается на один уровень выше текущего меню при отображении меню. Если нажать кнопку <EXIT>, не подтверждая значение настройки, изменение настройки не будет сохранено.

   Можно использовать как кнопку USER (USER8) при отображении экрана VIEW.

2. Кнопка записи

   Начинает или останавливает запись.

3. Кнопка <MENU>

   Отображает меню. Если нажать кнопку <MENU> при отображении меню, меню закроется.

4. Кнопка <USER 9>

   Можно использовать как кнопку USER (USER9) при отображении экрана VIEW.

5. Крепление зажима

   Используется для установки на крепление зажима видеокамеры.

6. Рычаг поворота зажима

   Если потянуть в сторону <UNLOCK>, это позволяет отрегулировать положение зажима, повернув его.

7. Ручной ремень

   Уже установлен на зажиме.

8. Многофункциональный диск управления на ручке

   Перемещает, выбирает и настраивает меню, когда отображается меню.

   Кроме того, его можно использовать для управления диафрагмой объектива EF.

В начало страницы