- Начало
- Эксплуатация
- Значение заводской настройки для файла условий съемки
- Меню [НАСТРОЙКИ ФАЙЛОВ СЦЕН]

# Меню [НАСТРОЙКИ ФАЙЛОВ СЦЕН]

Доступность значений заводских настроек и элементов для выбора в разделе [НАСТРОЙКИ ФАЙЛОВ СЦЕН] зависит от настройки меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [НАСТРОЙКИ ЦВЕТА] → [ГЛАВНОЕ].

- Ниже указано значение символов, используемых в таблице.

  - —: не является целевым объектом.

Элемент | [ГЛАВНОЕ]
--- | ---
[СЦЕНА1 (eV-LOOK1)]* | [СЦЕНА2 (eV-LOOK2)]* | [СЦЕНА3 (BC-LOOK1)]* | [СЦЕНА4 (BC-LOOK2)]* | [СЦЕНА5 (HDR)]*
[ДАННЫЕ СЦЕНЫ]
[Загр.] | — | — | — | — | —
[Сохр.] | — | — | — | — | —
[ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ] | — | — | — | — | —
[ЧЕРНЫЙ]
[ОПОРНЫЙ УРОВЕНЬ] | [0] | [2] | [8] | [8] | [1]
[УРОВЕНЬ R] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[УРОВЕНЬ G] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[УРОВЕНЬ B] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[СМЕЩЕНИЕ УРОВНЯ] | [ВЫКЛ] | [ВЫКЛ] | [ВЫКЛ] | [ВЫКЛ] | [ВЫКЛ]
[ГАММА]
[ВЫБРАТЬ ГАММУ] | [V-255570L1] | [V-504580L1] | [VIDEO] | [VIDEO] | [HLG]
[ГЛАВН. ГАММА] | Включено при установке для параметра [ГАММА] значения [VIDEO] | Включено при установке для параметра [ГАММА] значения [VIDEO] | [0.45] | [0.50] | Включено при установке для параметра [ГАММА] значения [VIDEO]
[ГАММА ЧЕРН.] | Включено при установке для параметра [ГАММА] значения [VIDEO]/[HLG] | Включено при установке для параметра [ГАММА] значения [VIDEO]/[HLG] | [ВЫКЛ] | [ВЫКЛ] | [ВЫКЛ]
[ДИАП. ГАММЫ ЧЕРН.] | [1] | [1] | [1]
[КОЛЕНО]
[ПЕРЕКЛ. КОЛЕНА] | Включено при установке для параметра [ГАММА] значения [VIDEO] | Включено при установке для параметра [ГАММА] значения [VIDEO] | [ВКЛ] | [ВКЛ] | Включено при установке для параметра [ГАММА] значения [VIDEO]
[РЕЖИМ КОЛЕНА] | [ДИНАМ.ДИАПАЗОН] | [ДИНАМ.ДИАПАЗОН]
[ТОЧКА КОЛЕНА] | [90%] | [93%]
[УКЛОН КОЛЕНА] | [100] | [100]
[КОЛЕНО HLG]
[ПЕРЕКЛ. КОЛЕНА] | Включено при установке для параметра [ГАММА] значения [HLG] | Включено при установке для параметра [ГАММА] значения [HLG] | Включено при установке для параметра [ГАММА] значения [HLG] | Включено при установке для параметра [ГАММА] значения [HLG] | [ВЫКЛ]
[ТОЧКА КОЛЕНА] | [55]
[УКЛОН КОЛЕНА] | [10]
[ОБРЕЗАТЬ БЕЛЫЙ]
[ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ] | Включено при установке для параметра [ГАММА] значения [VIDEO] | Включено при установке для параметра [ГАММА] значения [VIDEO] | [ВЫКЛ] | [ВЫКЛ] | Включено при установке для параметра [ГАММА] значения [VIDEO]
[УРОВЕНЬ] | [109%] | [109%]
[DETAIL]
[ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ] | [ВЫКЛ] | [ВЫКЛ] | [ВКЛ] | [ВКЛ] | [ВЫКЛ]
[ШУМОПОДАВЛЕНИЕ] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[КОНТР. УРОВЕНЬ] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[ЧАСТОТА] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1]
[ДЕТАЛИ КОЖИ]
[ДЕТАЛИ КОЖИ 1] | [ВЫКЛ] | [ВЫКЛ] | [ВЫКЛ] | [ВЫКЛ] | [ВЫКЛ]
[ДЕТАЛИ КОЖИ 2] | [ВЫКЛ] | [ВЫКЛ] | [ВЫКЛ] | [ВЫКЛ] | [ВЫКЛ]
[ДЕТАЛИ КОЖИ 3] | [ВЫКЛ] | [ВЫКЛ] | [ВЫКЛ] | [ВЫКЛ] | [ВЫКЛ]
[ЦВЕТНОСТЬ]
[УРОВЕНЬ] | [0%] | [0%] | [0%] | [15%] | [0%]
[МАТРИЦА]
[ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ] | [ВЫКЛ] | [ВЫКЛ] | [ВЫКЛ] | [ВЫКЛ] | [ВЫКЛ]
[(R-G)] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[(R-B)] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[(G-R)] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[(G-B)] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[(B-R)] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[(B-G)] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[КОРРЕКЦИЯ ЦВЕТА]
[ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ] | [ВЫКЛ] | [ВЫКЛ] | [ВЫКЛ] | [ВЫКЛ] | [ВЫКЛ]
[КОРРЕКЦИЯ ЦВЕТА] - [ПАРАМЕТР]
[R] ([ЦВЕТ]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[R] ([ФАЗА]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P1]([ЦВЕТ]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P1]([ФАЗА]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P2]([ЦВЕТ]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P2]([ФАЗА]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P3]([ЦВЕТ]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P3]([ФАЗА]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[Yl]([ЦВЕТ]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[Yl]([ФАЗА]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P4]([ЦВЕТ]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P4]([ФАЗА]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P5]([ЦВЕТ]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P5]([ФАЗА]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[G]([ЦВЕТ]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[G]([ФАЗА]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P6]([ЦВЕТ]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P6]([ФАЗА]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[Cy]([ЦВЕТ]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[Cy]([ФАЗА]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P7]([ЦВЕТ]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P7]([ФАЗА]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[B]([ЦВЕТ]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[B]([ФАЗА]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P8]([ЦВЕТ]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P8]([ФАЗА]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[Mg]([ЦВЕТ]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[Mg]([ФАЗА]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P9]([ЦВЕТ]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P9]([ФАЗА]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P10]([ЦВЕТ]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]
[P10]([ФАЗА]) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0]

Это заводские настройки названия файла условий съемки.

В начало страницы