- Начало
- Съемка
- Настройка качества изображения
- [КОЛЕНО HLG]

# [КОЛЕНО HLG]

Устанавливается для сжатия видеосигнала, чтобы предотвратить светлое окаймление на изображении при использовании параметра HLG.

## [РЕЖИМ КОЛЕНА] (настройка режима функции перегиба)

Выберите меню [НАСТРОЙКИ ФАЙЛОВ СЦЕН] → [КОЛЕНО HLG] → [ПЕРЕКЛ. КОЛЕНА] → [ВКЛ].

#### [ТОЧКА КОЛЕНА] (настройка положения точки перегиба)

Выберите меню [НАСТРОЙКИ ФАЙЛОВ СЦЕН] → [КОЛЕНО HLG] → [ТОЧКА КОЛЕНА].

Установка положения точки перегиба.

#### [УКЛОН КОЛЕНА] (настройка угла перегиба)

Выберите меню [НАСТРОЙКИ ФАЙЛОВ СЦЕН] → [КОЛЕНО HLG] → [УКЛОН КОЛЕНА].

Установка угла излома.

В начало страницы