- Начало
- Эксплуатация
- Содержимое настроек меню
- Меню [ФАЙЛ]

# Меню [ФАЙЛ]

Сохранение и чтение данных настройки.

Сведения о целевом объекте для сохранения и загрузки см. в разделе «Целевые элементы для файла условий съемки/файла настройки/инициализации».

Подробнее о сохранении и загрузке см. в разделе «Обработка установочных данных».

## [Файл сцены]

[Загр.] | Выбор файла условий съемки, сохраненного на карте SD, и его считывание на видеокамере. Можно выбрать, считывать ли все файлы условий съемки (с [СЦЕНА1] по [СЦЕНА5]) или только отдельные.
[Сохр.] | Значение настройки текущего файла условий съемки (с [СЦЕНА1] по [СЦЕНА5]) перезаписывается в файл, выбранный в списке файлов условий съемки, которые хранятся на карте SD.
[СОХРАНИТЬ КАК] | Значение настройки текущего файла условий съемки (с [СЦЕНА1] по [СЦЕНА5]) сохраняется на карте SD в качестве нового файла условий съемки путем ввода имени файла.

## [ФАЙЛ НАСТРОЙКИ]

[Загр.] | Выбор файла настройки, сохраненного на карте SD, и его считывание на видеокамере.
[Сохр.] | Перезапись файла, выбранного в списке файлов настройки, которые хранятся на карте памяти SD, текущим значением настройки на видеокамере.
[СОХРАНИТЬ КАК] | Сохранение текущего значения настройки на видеокамере в качестве нового файла настройки на карте SD путем ввода имени файла.

В начало страницы