- Начало
- Съемка
- Специальная функция записи
- Одновременная запись

# Одновременная запись

Вставьте карты SD в два слота и запишите одно видео на обе карты SD.

Время записи на карту памяти

Начало записи

Конец записи (нет свободного пространства)

Конец записи

Начало записи

Ролик А

Ожидание

Ролик Б

Слот 1

Ролик А

Ролик Б

Ролик В

Ожидание

Слот 2

Выберите меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ] → [ФУНКЦИЯ СЛОТОВ] → [ОДНОВРЕМ.ЗАП.].

Метка [SIMUL] отображается на дисплее специальной функции записи на экране HOME.

На экране [SIMUL] отображается косая черта, когда одновременная запись невозможна (например, если карта SD не вставлена в один из двух слотов).

Нажмите кнопку записи.

Метка [SIMUL] отображается на дисплее функции двух слотов на экране VIEW.

- Одновременная запись будет прекращена, когда на одной из карт SD закончится место для записи.

  Если одновременная запись невозможна, на экране [SIMUL] отображается диагональная черта.

  Чтобы снова начать одновременную запись, замените карту SD, на которой не осталось места для записи, на другую карту SD, а затем нажмите кнопку записи.

- Если нажать кнопку записи без замены карты SD, будет выполнена запись в стандартном формате на карту SD, на которой есть место для записи.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для одновременной записи рекомендуется использовать карты SD одного класса Speed Class или емкости.

  Если использовать карты SD с различным классом Speed Class или емкостью, запись может прекратиться вследствие недостаточной скорости. В случае прекращения записи видео, записанное прямо перед остановкой, может не распознаваться.

- Начните запись после распознавания двух карт SD. Если начать запись до завершения распознавания обеих карт SD, будет выполнена запись в стандартном формате на одну из распознанных карт SD. Видеокамера подтверждает состояние карты SD при каждом завершении сеанса записи. Если в этот момент распознаны обе карты, будет выполнена одновременная запись, начиная со следующей записи.

- Если запись на одну из карт SD прекратится вследствие ошибки, возникшей при одновременной записи, запись будет продолжена на другую карту SD.

- Если на одной из карт SD есть свободное пространство после завершения одновременной записи, то именно эта карта SD станет целевой для записи. После нажатия кнопки записи начнется запись в стандартном формате.

- При вставке только одной карты SD будет выполнена запись в стандартном формате, даже если задана одновременная запись.

- По завершении одновременной записи функция [УДАЛ. ПОСЛ. КЛИП] (удаление последнего ролика), назначенная кнопке USER, не будет работать.

- Сведения об именах папки и файла при одновременной записи в формате MOV см. в разделе «Обработка записываемых данных».

- Сведения об ограничениях режима одновременной записи см. в разделе «Функции записи, которые нельзя использовать одновременно».

В начало страницы