- Начало
- Обзор
- Перед началом эксплуатации видеокамеры

# Перед началом эксплуатации видеокамеры

#### Перед использованием видеокамеры обязательно убедитесь, что встроенная батарея не потреблена, а затем установите дату/время.

Если встроенная батарея потреблена, внутренние часы видеокамеры сбрасываются. Это может привести к неправильной записи метаданных ролика, и он может неправильно отображаться на экране эскизов.

Перед использованием убедитесь, что встроенная батарея не потреблена. (Зарядка встроенной батареи)

Кроме того, установите правильные значения даты/времени. (Установка даты/времени внутренних часов)

#### При использовании данного изделия в дождь, снегопад или на пляже не допускайте попадания воды в видеокамеру.

Вода может повредить видеокамеру и карту памяти. (ремонт может оказаться невозможным)

#### Не приближайте видеокамеру к устройствам, создающим электромагнитное излучение (телевизорам, игровым приставкам и прочим устройствам).

- Не используйте видеокамеру на телевизоре или возле него. Изображение или звук видеокамеры могут быть искажены электромагнитными волнами, испускаемыми телевизором.

- Записываемое содержимое может быть повреждено или изображение может быть искажено сильным магнитным полем, создаваемым динамиком или большим двигателем.

- Не используйте видеокамеру на микрокомпьютере или возле него. Изображение или звук видеокамеры могут быть искажены электромагнитными волнами, испускаемыми микрокомпьютером.

- Работа видеокамеры может быть нарушена из-за неблагоприятного воздействия устройств, создающих электромагнитные поля. В этом случае следует отключить видеокамеру, а затем отсоединить батарею или блок питания от розетки питания. После этого снова установите батарею или подключите блок питания. А затем включите видеокамеру.

#### Не используйте видеокамеру вблизи радиопередатчиков или высоковольтного оборудования.

При использовании видеокамеры вблизи радиопередатчиков или высоковольтного оборудования возможно повреждение записанных видео или аудио.

#### Не допускайте попадания песка и/или пыли в видеокамеру при использовании видеокамеры на пляже и т.п.

Песок и пыль могут повредить видеокамеру и карту памяти. (Соблюдайте осторожность при установке или извлечении карты памяти)

#### Блок питания, зарядное устройство батареи и батарея

- Может потребоваться больше времени для зарядки или, возможно, не удастся выполнить зарядку, когда температура батареи слишком высокая или слишком низкая.

- Когда индикатор зарядки продолжает мигать оранжевым, проверьте, чтобы на клеммной части батареи или зарядного устройства батареи не было мусора, посторонних объектов и грязи, и подключите правильно. Всегда отключайте штекер питания из розетки питания, прежде чем удалять мусор, посторонние объекты или грязь из клеммной части.

- Индикатор зарядки будет мигать оранжевым, когда температура батареи слишком высокая или низкая.

  После этого зарядка начнется автоматически, когда батарея достигнет температуры, при которой возможна зарядка.

- Если индикатор зарядки продолжает мигать даже при использовании батареи при оптимальной температуре, возможно, повреждено зарядное устройство батареи или батарея. Обратитесь к поставщику.

- В радио может создаваться шум, когда видеокамера используется рядом с радио (особенно при частоте AM). Держитесь на расстоянии 1 m или больше при использовании.

- Во время использования в блоке питания или зарядном устройстве батареи может возникать вибрирующий звук, но это не является неисправностью.

- Всегда отключайте штекер питания из розетки питания после использования. (Если он остается подключенным, сетью потребляется питание приблизительно 0,1 W).

- Не допускайте загрязнения клеммной части блока питания, зарядного устройства батареи и батареи. Установите устройство вблизи от розетки питания, чтобы устройство отключения (штекер питания) можно было легко достать.

#### Карта SD

- Поверхность видеокамеры или карты SD может слегка нагреться при использовании в течение длительного периода времени, но это не является неисправностью.

- Объем памяти, указанный на этикетке карты SD, является общим значением следующих объемов.

  - Объем для защиты и управления авторским правом

  - Объем, который можно использовать как обычную память на видеокамере или ПК.

- Не применяйте сильную ударную нагрузку, не сгибайте и не роняйте карту SD.

- Данные на карте SD могут быть уничтожены или удалены в следующих случаях.

  - Электрический шум или статическое электричество

  - Неисправность видеокамеры или карты SD

- Не выполняйте следующие операции при обращении к карте SD (индикатор доступа к карте 1/индикатор доступа к карте 2 мигает оранжевым).

  - Извлечение карты SD

  - Отключение батареи или блока питания без выключения видеокамеры

  - Применение вибрации удара

#### Не роняйте видеокамеру при переноске.

- При сильных ударных нагрузках возможно повреждение видеокамеры, после чего она может перестать работать надлежащим образом.

- При переноске держитесь за ручку или зажим и обращайтесь с ним осторожно.

#### Не наносите инсектициды или летучие вещества на видеокамеру.

- Применение инсектицидов или летучих веществ может вызвать деформацию видеокамеры или отслаивание краски.

- Не допускайте соприкосновения видеокамеры с резиновыми или виниловыми изделиями в течение длительного периода времени.

#### После использования отсоедините батарею или кабель питания переменного тока от розетки питания.

#### Характеристики батареи

Батарея представляет собой перезаряжаемую литий-ионную батарею, создающую электрическую энергию вследствие химической реакции. Протекание данной химической реакции зависит от температуры и влажности, поэтому срок эффективного использования батареи сокращается при высокой или низкой температуре окружающей среды. При использовании в условиях очень низких температур срок эффективного использования составляет около пяти минут.

При использовании в условиях очень высоких температур срабатывает защитная функция батареи, и видеокамера временно становится не работоспособной.

#### После использования видеокамеры не забудьте снять батарею.

Безопасно извлеките батарею из видеокамеры.

(Если батарея оставлена в видеокамере, потребляется слабый ток даже при выключенной батарее)

Если батарея остается в видеокамере в течение длительного времени, она сильно разрядится и может стать непригодной к эксплуатации даже после перезарядки.

Не вынимайте батарею при включенном питании.

Отключите питание и отсоедините батарею после того, как индикатор работы полностью потухнет.

#### Обеспечьте надлежащий уход за клеммами батареи.

Не допускайте попадания пыли или контакта посторонних объектов с клеммами батареи.

Убедитесь, что батарея и клеммная часть не деформировались, если батарея упала по ошибке.

Не устанавливайте деформированную батарею в видеокамеру или в зарядное устройство батареи. Это может повредить видеокамеру или зарядное устройство батареи.

#### При утилизации карт памяти и их передаче третьим лицам следует помнить следующее

При форматировании или удалении файлов с карт памяти в видеокамере или на компьютере изменяется лишь список доступных файлов: а сами данные полностью не удаляются.

Рекомендуется полностью стереть данные следующим способом при сбросе данных/передаче видеокамеры.

- Физически уничтожить саму карту памяти

- Полностью удалить данные на карте памяти с помощью имеющегося в продаже программного обеспечения для ПК для удаления данных

Ответственность за надлежащее обращение с данными, находящимися на карте памяти, несет пользователь.

#### ЖК-монитор

- Не отображайте непрерывно одно и то же изображение или текст на ЖК-мониторе в течение длительного периода времени. Оно может сохраниться на экране в виде остаточного изображения. Оставьте видеокамеру отключенной на несколько часов, чтобы вернуть монитор в нормальное состояние.

- При резком перепаде температур на панели ЖК-монитора может возникнуть конденсат. Его следует удалить мягкой сухой тканью.

- Если видеокамера очень холодная, цвета на ЖК-мониторе после включения питания могут потемнеть. Обычная яркость будет восстановлена, когда повысится внутренняя температура.

- ЖК-монитор является высокоточным, т.е. не менее 99,99% точек являются эффективными пикселами, а 0,01% или меньше являются неработоспособными и всегда горят. Это является неисправностью и не влияет на записанные изображения.

- Если прикреплено защитное покрытие ЖК-монитора, его может быть сложно рассмотреть или могут возникнуть сложности с распознаванием касаний.

#### Не направляйте объектив на солнце.

Это может привести к повреждению внутренних компонентов.

#### Предупреждение относительно лазерных лучей

При попадании на матрицу MOS свет от лазерного луча возможно повреждение матрицы MOS.

Во время съемки в местах, где используются лазерные устройства, следите за тем, чтобы в объектив не попадали лазерные лучи.

#### Обратите внимание на следующие моменты.

- Если вы готовитесь к записи важных изображений, всегда предварительно делайте пробную съемку, чтобы проверить, что и изображение, и звук записываются нормально.

- Компания Panasonic не несет ответственность в случае невозможности записи изображения или звука в результате неисправности видеокамеры или карт во время использования.

- Настройте календарь (дата и время внутренних часов) и часовой пояс или проверьте настройки перед записью. Это повлияет на управление записанными данными.

#### Освобождение от ответственности

Компания Panasonic не несет никакой ответственности в любых случаях касательно следующего.

1. Случайные, специальные или косвенные повреждения, вызванные прямо или опосредованно видеокамерой

2. Повреждения, поломка видеокамеры и т. п., вызванные неправильным использованием или небрежностью со стороны клиента

3. Когда клиент выполняет разборку, ремонт или модификацию видеокамеры

4. Неудобства, нанесение убытков или повреждений вследствие невозможности записать и/или показать видео по каким-либо причинам, в том числе сбой или неисправность видеокамеры

5. Неудобства, нанесение убытков или повреждений в результате неисправности системы в сочетании с каким-либо сторонним оборудованием

6. Претензии по ответственности или любые претензии по нарушению конфиденциальности со стороны отдельного лица или группы, которые были объектом видео, снятого клиентом (в том числе запись) и ставшего общедоступным по какой-либо причине (включая использование в сети, где выключена аутентификация пользователей)

7. Зарегистрированная информация утеряна по какой-либо причине (включая инициализацию этой видеокамеры, поскольку утеряна информация аутентификации, такая как имя пользователя или пароль)

#### Меры предосторожности при подключении к сети

Поскольку эта видеокамера используется с подключением к сети, могут произойти следующие проблемы.

1. Утечка или разглашение информации через видеокамеру

2. Мошеннические операции злоумышленников через видеокамеру

3. Препятствие работы и/или прекращение работы видеокамеры со стороны злоумышленников

Ответственность за применение достаточных мер безопасности сети лежит на клиенте, включая следующие меры для предотвращения убытков, вызванных следующими проблемами. Обратите внимание, что компания Panasonic ни в коем случае не несет ответственности за убытки, вызванные такими проблемами.

- Используйте видеокамеру в сети, где безопасность защищается при помощи брандмауэра и т. п.

- При использовании видеокамеры в системе, к которой подключен ПК, убедитесь, что периодически выполняется проверка и очистка компьютера от компьютерных вирусов и вредоносных программ.

- Чтобы предотвратить злонамеренные действия, используйте систему аутентификации и изменяйте значения настроек по умолчанию, используя более 8 символов, в том числе более 3 специальных символов, для информации для аутентификации (такой как имя пользователя и пароль), чтобы третьи лица не могли узнать вашу информацию для аутентификации.

- Храните информацию для аутентификации (имя пользователя, пароль и т. п.) соответствующим образом, чтобы она не была доступна для третьих лиц.

- Периодически изменяйте информацию для аутентификации (имя пользователя, пароль и т. п.).

- Чтобы предотвратить утечку информации настроек в видеокамере, применяйте такие меры как ограничение доступа с аутентификацией пользователей и т. п.

- Не устанавливайте в местах, где видеокамера, кабель и т. п. могут быть легко повреждены.

#### Меры безопасности

Будьте осторожны, чтобы видеокамера не была украдена, утеряна или заброшена. Обратите внимание, что компания Panasonic не несет ответственности за утечку, фальсификацию или потерю информацию, вызванную по ее вине.

#### Информация о программном обеспечении, прилагаемом к данному изделию

1. К данному изделию прилагается программное обеспечение, предоставляемое по лицензии GNU General Public License (GPL) и GNU Lesser General Public License (LGPL), которые дают пользователям право на получение, изменение и распространение исходного кода данного программного обеспечения.

2. К данному изделию прилагается программное обеспечение, предоставляемое по лицензии MIT-License.

3. Данный продукт включает в себя программное обеспечение, разработанное OpenSSL Project для использования в наборе инструментов OpenSSL (http://www.openssl.org/).

4. К данному изделию прилагается программное обеспечение, предоставляемое по лицензии OpenBSD License.

5. Данное программное обеспечение частично основано на работе Independent JPEG Group.

6. К данному изделию прилагается программное обеспечение, предоставляемое по лицензии MOZILLA PUBLIC LICENSE.

Более подробную информацию по данному вопросу (исходная версия предоставлена на английском языке) и о том, как получить исходный код, см. на следующем веб-сайте.

https://pro-av.panasonic.net/

Компания не принимает запросы на предоставление подробных сведений об исходном коде, полученном клиентом.

За исключением программного обеспечения с открытым исходным кодом на основе GPL/LGPL и т. п., запрещается передавать, копировать, дизассемблировать, декомпилировать и выполнять инженерный анализ программного обеспечения в этой видеокамере. Также запрещается экспортировать любое программное обеспечение в этой видеокамере с нарушением экспортных законов и норм.

В начало страницы