- Начало
- Съемка
- Удобные функции съемки
- Цветные полоски

# Цветные полоски

Можно отобразить цветные полоски. Это помогает настроить качество изображения на телевизоре или внешнем мониторе.

#### Назначение функции [ЦВЕТ.ПОЛОСЫ] кнопке USER

Настройте эту функцию таким образом, чтобы цветные полоски можно было отобразить или скрыть с помощью произвольной кнопки USER.

Выберите меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [ПОЛЬЗОВАТ. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ] → [USER1]–[USER9] → [ЦВЕТ.ПОЛОСЫ].

- Функция [ЦВЕТ.ПОЛОСЫ] назначается кнопке <USER 5> в качестве заводской настройки.

#### Отображение цветных полосок

Нажмите кнопку USER, которой назначена функция [ЦВЕТ.ПОЛОСЫ].

Для возврата к обычному отображению нажмите кнопку USER еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Этот параметр не будет работать, если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ].

## Установка типа цветных полосок

В меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ЦВЕТ.ПОЛОСЫ] → [ТИП ЦВЕТ. ПОЛОС] выберите тип цветных полосок.

- Можно выбрать один из следующих типов цветных полосок: [SMPTE] или [ПОЛНЫЙ].

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от выходного разрешения может наблюдаться выцветание.

## Настройка вывода тестового звукового сигнала

Настройка возможности вывода тестового звукового сигнала (тонального сигнала с номинальным уровнем 1 kHz) при отображении цветных полосок.

Выберите меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ЦВЕТ.ПОЛОСЫ] → [ТЕСТОВЫЙ СИГНАЛ] → [ВКЛ].

В начало страницы