- Начало
- Съемка
- Настройка качества изображения

# Настройка качества изображения

Качество записываемого видеоизображения можно настроить на видеокамере, если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] заданы параметры → [НАСТРОЙКИ ЦВЕТА] → [ГЛАВНОЕ] → [СЦЕНА1]–[СЦЕНА5].

- Настраивайте качество изображения в меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ].

- Меню [НАСТРОЙКИ ФАЙЛОВ СЦЕН] невозможно установить, если для параметра [ГЛАВНОЕ] задано значение [V-Log].

- Чтобы изменить настройку, необходимо использовать измерительное устройство, например вектороскоп.

- Ниже указано значение символов, используемых в таблице.

  ✓: можно установить.

  —: нельзя установить.

Элемент | Меню [НАСТРОЙКИ ФАЙЛОВ СЦЕН] → [ГАММА] → [ВЫБРАТЬ ГАММУ]
--- | ---
[V-255570L1] [V-504580L1] | [VIDEO] | [HLG]
Меню [НАСТРОЙКИ ФАЙЛОВ СЦЕН]
[РЕДАКТ.ИМЯ] | ✓ | ✓ | ✓
[ЧЕРНЫЙ] | ✓ | ✓ | ✓
[ГАММА] | [ГЛАВН. ГАММА] | — | ✓ | —
[ГАММА ЧЕРН.] | — | ✓ | ✓
[ДИАП. ГАММЫ ЧЕРН.] | — | ✓ | ✓
[КОЛЕНО] | — | ✓ | —
[КОЛЕНО HLG] | — | — | ✓
[ОБРЕЗАТЬ БЕЛЫЙ] | — | ✓ | —
[DETAIL] | ✓ | ✓ | ✓
[ДЕТАЛИ КОЖИ] | ✓ | ✓ | ✓
[ЦВЕТНОСТЬ] | ✓ | ✓ | ✓
[МАТРИЦА] | ✓ | ✓ | ✓
[КОРРЕКЦИЯ ЦВЕТА] | ✓ | ✓ | ✓

[ИНДЕКС ЭКСПОЗИЦИИ]
[БЕЛЫЙ]
[ЧЕРНЫЙ]
[ГАММА]
[КОЛЕНО]
[КОЛЕНО HLG]
[ОБРЕЗАТЬ БЕЛЫЙ]
[DETAIL]
[ДЕТАЛИ КОЖИ]
[ЦВЕТНОСТЬ]
[МАТРИЦА]
[КОРРЕКЦИЯ ЦВЕТА]
В начало страницы