- Начало
- Съемка
- Специальная функция записи
- Эстафетная запись

# Эстафетная запись

В два слота можно вставить две карты SD и продолжить запись на вторую карту SD, когда на первой карте SD закончится место.

Начало съемки

Пауза

Слот 1

Слот 2

1. Во время записи

2. Автоматическое переключение целевого слота карты для записи

3. Переключение на другую доступную для записи карту SD

Выберите меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ] → [ФУНКЦИЯ СЛОТОВ] → [НЕПРЕРЫВН.ЗАП.].

Метка [RELAY] отображается на дисплее специальной функции записи на экране HOME.

На экране [RELAY] отображается косая черта, когда эстафетная запись невозможна (например, если карта SD не вставлена в один из двух слотов).

Нажмите кнопку записи.

Состояние записи на целевой слот карты на экране VIEW отображается в черно-белой инверсии.

- Когда на одной из карт SD закончится место для записи и начнется эстафетная запись, будет выполнено переключение на другую целевую карту SD. Состояние записи на слот карты, выбранной для целевой записи, отображается в черно-белой инверсии. Запись можно выполнить на три карты SD или более. Карта SD, на которой не осталось места для записи, переключается на другую целевую карту.

- Чтобы изменить целевой слот карты для записи перед началом записи, нажмите кнопку <SLOT SEL>. Эта операция невозможна во время записи.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Распознавание карты SD может занять некоторое время, когда карта SD вставлена. Если запись выполняется на три карты SD или более, между ними можно переключаться, если на текущей карте SD еще есть место для записи.

- Переключение карты для целевой записи невозможно, если на карту SD, используемую для эстафетной записи, можно записать содержимое длительностью менее одной минуты.

- Максимальная длительность непрерывной записи при эстафетной записи составляет десять часов.

- При превышении этого значения запись прекращается. Она автоматически возобновляется через несколько секунд.

- Сведения об ограничениях режима эстафетной записи см. в разделе «Функции записи, которые нельзя использовать одновременно».

В начало страницы