- Начало
- Съемка
- Съемка

# Съемка

Для выполнения съемки выполните следующие действия.

1. Кнопка записи (корпус видеокамеры)

2. Кнопка записи (ручка)

Задайте настройки видео и ввод звука.

- Перед выполнением съемки требуется настроить или отрегулировать следующие параметры.

  - Параметры изображения для функции яркости (диафрагма, усиление, затвор) и функции настройки баланса белого и пр.

  - Параметры аудиовхода для записи звука.

  - Регулировка уровня записи звука.

Начните запись, нажав кнопку записи.

- На видеокамере и ручке имеется по одной кнопке записи.

- При записи индикатор записи горит красным.

Нажмите кнопку записи еще раз, чтобы остановить запись.

Проверьте записанное видео.

Чтобы автоматически воспроизвести фрагмент ранее снятого ролика длительностью приблизительно последние три секунды, нажмите кнопку USER, которой назначена функция [ПРОВЕРКА ЗАПИСАННОГО].

В данном случае можно проверить правильность записи видео.

- После проверки выполняется возврат в режим ожидания записи.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], невозможно выполнить запись на карту SD с помощью видеокамеры.

Выбор разрешения, кодека и частоты кадров для видеозаписи
Выбор разрешения и частоты кадров для вывода RAW
В начало страницы