- Начало
- Съемка
- Аудиовход
- Переключение аудиовхода

# Переключение аудиовхода

#### Формат записи звука

Формат записи звука, например формат сжатия, зависит от режима записи.

Режим записи | Формат записи | Частота дискретизации/бит
--- | --- | ---
MOV | Линейный PCM (LPCM) | 48 kHz/24 бит
AVCHD | Dolby AudioTM | 48 kHz/16 бит

#### Выбор входного аудиосигнала

Записанный входной сигнал зависит от настройки, заданной в меню [НАСТРОЙКИ ЗВУКА] → [НАСТР.ЗВУК.КАНАЛ.] → [ВЫБР. ВХ. КАНАЛ1]/[ВЫБР. ВХ. КАНАЛ2].

Элемент | Записываемый входной сигнал
--- | ---
[ВЫБР. ВХ. КАНАЛ1] | [ВЫБР. ВХ. КАНАЛ2] | Аудиоканал 1 | Аудиоканал 2
[ВНУТР.(ЛЕВЫЙ)] | [ВНУТР.(ПРАВЫЙ)] | Встроенный микрофон <L> | Встроенный микрофон <R>
[ВХОД1] | Встроенный микрофон <L> | Разъем <AUDIO INPUT 1>
[ВХОД2] | Встроенный микрофон <L> | Разъем <AUDIO INPUT 2>
[ВХОД1] | [ВНУТР.(ПРАВЫЙ)] | Разъем <AUDIO INPUT 1> | Встроенный микрофон <R>
[ВХОД1] | Разъем <AUDIO INPUT 1> | Разъем <AUDIO INPUT 1>
[ВХОД2] | Разъем <AUDIO INPUT 1> | Разъем <AUDIO INPUT 2>

В начало страницы