- Начало
- Подготовка
- Подготовка карты SD
- Вставка и извлечение карты SD

# Вставка и извлечение карты SD

## Вставка карты SD

Карту SD, используемую на видеокамере, всегда следует форматировать на самой видеокамере. (Форматирование карты SD)

- При форматировании карты SD все записанные данные будут бесповоротно удалены.

Индикатор доступа к карте 1

Слот карты 1

Крышка слота для карты

Слот карты 2

Индикатор доступа к карте 2

Рис. 2

Рис. 1

Откройте крышку слота карты. (Рис. 1)

Вставьте карту SD в слот карты. (Рис. 2)

- В слоты карт 1 и 2 можно вставить по одной карте SD.

- Вставляйте карту прямо этикеткой влево до щелчка.

Закройте крышку слота карты.

## Извлечение карты SD

Откройте крышку слота карты.

- Убедитесь, что индикатор доступа к карте не мигает оранжевым.

- Данные записываются или считываются, когда индикатор доступа к карте мигает оранжевым, поэтому не извлекайте карту SD в таком случае.

Нажмите карту SD в видеокамере и отпустите.

- Карта SD выйдет из слота, и ее можно вытянуть.

Закройте крышку слота карты.

## Меры предосторожности при использовании и хранении карты

- Не касайтесь задней части карты SD с разъемом.

- Избегайте воздействия высокой температуры и влажности.

- Избегайте попадания капель воды.

- Избегайте электрических зарядов.

Используйте или храните карту SD, установленную в видеокамеру, с закрытой крышкой слота.

В начало страницы