- Начало
- Съемка
- Аудиовход
- Мониторинг звука

# Мониторинг звука

Звук, записанный с помощью видеокамеры, можно прослушивать с помощью динамика или головной гарнитуры.

Звук не выводится из динамика во время съемки.

## Настройка выводимого звука

Установка аудиоканала и формата вывода с разъема головной гарнитуры.

Выберите меню [НАСТРОЙКИ ЗВУКА] → [ЗВУК. ВЫХОД] → [ВЫХОД МОНИТОРА].

Выберите тип звука.

[CH1]: вывод монофонического сигнала для аудиоканала 1.

[CH2]: вывод монофонического сигнала для аудиоканала 2.

[СТЕРЕО]: вывод стереофонических сигналов для аудиоканалов 1 и 2.

[MIX]: вывод сигналов для аудиоканалов 1 и 2, смешанных с монофоническим сигналом.

## Установка задержки звука

Для звука, который выводится с разъема головной гарнитуры, можно задать задержку для согласования с данными, которые выводятся с монитора.

Выберите меню [НАСТРОЙКИ ЗВУКА] → [ЗВУК. ВЫХОД] → [ЗАДЕРЖКА МОНИТОРА] → [LIVE]/[ЗАПИСЬ].

[LIVE]: задержка звука не выполняется.

[ЗАПИСЬ]: задержка звука выполняется для согласования с данными, которые выводятся с монитора.

В начало страницы