- Начало
- Съемка
- Удобные функции съемки
- Функция цифрового зума

# Функция цифрового зума

#### Назначение функции [D.ZOOM] кнопке USER

Установите настройки таким образом, чтобы функцию цифрового зума можно было включить или выключить с помощью произвольной кнопки USER.

Выберите меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [ПОЛЬЗОВАТ. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ] → [USER1]–[USER9] → [D.ZOOM].

#### Использование функции цифрового зума

Нажмите кнопку USER, которой назначена функция [D.ZOOM].

Для возврата к обычному отображению нажмите кнопку USER еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для коэффициента увеличения фиксируется значение 1,4 раза.

- Это обеспечивает высокое качество изображения по сравнению с обычной функцией цифрового зума с использованием интерполяции пикселей благодаря применению пикселей 4K в центре матрицы 5,7K.

- Эта функция не будет работать, если задать параметр [4/3 CROP&MIX 2.2K] в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [РЕЖИМ СЕНСОРА].

- Этот параметр не будет работать, если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ].

В начало страницы