- Начало
- Воспроизведение
- Экран эскизов
- Восстановление роликов

# Восстановление роликов

В перечисленных ниже случаях может отобразиться сообщение об ошибке. В зависимости от условий также может понадобиться восстановить ролик. Возобновление может занять некоторое время в зависимости от ошибки.

- Если извлечь карту SD из слота, пока мигает индикатор доступа к карте 1 или 2

- Если выключить питание путем извлечения батареи или блока питания во время записи или ее завершения

Рис. 1

Выберите [SET] на экране с сообщением об ошибке. (Рис. 1)

- По завершении восстановления выберите в запросе о подтверждении. Вы вернетесь на предыдущий экран.

- Если при отображении эскиза обнаружена неправильная информация об управлении, на ролике отображается метка .

ПРИМЕЧАНИЕ

- Пока индикатор доступа к карте 1 или 2 мигает оранжевым цветом, не извлекайте карту SD из слота, а также не отсоединяйте батарею либо блок питания. Это может привести к повреждению карты SD.

- Используйте батарею или блок питания с достаточным уровнем заряда.

- Полное восстановление может быть невозможно в зависимости от состояния данных.

- Чтобы восстановить ролики, необходимо, чтобы ролики записывались в течение определенного количества времени. В частности в перечисленных ниже случаях ролики невозможно восстановить из-за малого количества кадров для записи.

  - Если включена функция записи с переменной частотой кадров, а частота кадров ниже установленной частоты системы.

  - Если включена функция интервальной записи.

- В случае неудачного восстановления ролики, отснятые перед отключением питания, нельзя будет воспроизвести.

  Кроме того, дальнейшая запись может оказаться невозможной.

- Если восстановить данные, записанные с помощью другого устройства, возможно, их не удастся воспроизвести на видеокамере или этом устройстве.

- В случае сбоя восстановления выключите видеокамеру, немного подождите и снова включите ее. Если данные не удается восстановить несколько раз подряд, отформатируйте карту на видеокамере. В этом случае все данные будут удалены без возможности восстановления.

- При восстановлении информации об эскизах их отображение может замедлиться.

В начало страницы