- Начало
- Подготовка
- Подготовка карты SD
- Время записи на карту SD

# Время записи на карту SD

## В режиме записи MOV

Требуется карта памяти SDXC объемом 64 GB или более. Нельзя использовать карту памяти SDHC.

Формат записи | Скорость записи | Место для записи
--- | --- | ---
64 GB | 128 GB
4K | 400 Mbps | Прибл. 20 минут | Прибл. 40 минут
150 Mbps | Прибл. 55 минут | Прибл. 1 час 50 минут
100 Mbps | Прибл. 1 час 20 минут | Прибл. 2 часа 40 минут
UHD | 400 Mbps | Прибл. 20 минут | Прибл. 40 минут
150 Mbps | Прибл. 55 минут | Прибл. 1 час 50 минут
100 Mbps | Прибл. 1 час 20 минут | Прибл. 2 часа 40 минут
2K | 200 Mbps | Прибл. 40 минут | Прибл. 1 час 20 минут
100 Mbps | Прибл. 1 час 20 минут | Прибл. 2 часа 40 минут
50 Mbps | Прибл. 2 часа 40 минут | Прибл. 5 часов 20 минут
FHD | 200 Mbps | Прибл. 40 минут | Прибл. 1 час 20 минут
100 Mbps | Прибл. 1 час 20 минут | Прибл. 2 часа 40 минут
50 Mbps | Прибл. 2 часа 40 минут | Прибл. 5 часов 20 минут

ПРИМЕЧАНИЕ

- Время записи зависит от переменной частоты кадров, заданной в режиме записи с переменной частотой кадров.

- Для данных в формате MOV файл разделяется приблизительно каждые три часа.

  Эти участки отображаются в виде отдельных роликов на экране эскизов. Ролики, записанные на две карты SD в режиме эстафетной записи, также отображаются в виде отдельных роликов.

- Запись прекращается, когда время записи составляет десять часов, и автоматически возобновляется через несколько секунд. Изображение и звук во время паузы не записываются. Это также касается режимов специальной записи, таких как запись с переменной частотой кадров или эстафетная запись.

  При высокоскоростной съемке и записи с переменной частотой кадров время записи будет составлять меньше, чем 10 часов, в зависимости от соотношения частоты кадров для формата записи и переменной частоты кадров.

  Запись прекратится через 5 часов, если для параметра [ЧАСТОТА] задано значение [24.00p], а для параметра [КАДР/С] — значение [48fps].

- При интервальной записи запись прекращается, когда длительность ролика составляет десять часов, и автоматически возобновляется через несколько секунд.

## В режиме записи AVCHD

Можно использовать карты памяти SDHC и SDXC.

#### Для карты памяти SDHC

Формат записи | Скорость записи | Место для записи
--- | --- | ---
4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
PS | 25 Mbps | Прибл. 19 минут | Прибл. 40 минут | Прибл. 1 час 20 минут | Прибл. 2 часа 40 минут
PH | 21 Mbps | Прибл. 21 минута | Прибл. 46 минут | Прибл. 1 час 30 минут | Прибл. 3 часа
HA | 17 Mbps | Прибл. 30 минут | Прибл. 1 час | Прибл. 2 часа | Прибл. 4 часа 10 минут
PM | 8 Mbps | Прибл. 1 час | Прибл. 2 часа | Прибл. 4 часа 15 минут | Прибл. 8 часов 30 минут

#### Для карты памяти SDXC

Формат записи | Скорость записи | Место для записи
--- | --- | ---
64 GB | 128 GB
PS | 25 Mbps | Прибл. 5 часов 20 минут | Прибл. 11 часов
PH | 21 Mbps | Прибл. 6 часов | Прибл. 12 часов 30 минут
HA | 17 Mbps | Прибл. 8 часов 30 минут | Прибл. 17 часов
PM | 8 Mbps | Прибл. 17 часов 10 минут | Прибл. 35 часов

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для данных в формате AVCHD файл разделяется на участки объемом приблизительно 4 GB.

  Эти участки отображаются в виде одного ролика на экране эскизов. Однако ролики, записанные на две карты SD в режиме эстафетной записи, отображаются в виде отдельных роликов.

- Запись прекращается, когда время записи составляет десять часов, и автоматически возобновляется через несколько секунд. Изображение и звук во время паузы не записываются. Это также касается режимов специальной записи, таких как эстафетная запись.

- Защита, устанавливаемая устройствами для записи на DVD, будет автоматически отменена для карт SD, защищенных от записи в формате AVCHD.

В начало страницы