- Начало
- Подготовка
- Установка данных о времени
- О данных о времени

# О данных о времени

#### Временной код

Параметры [FREE RUN] и [REC RUN] можно переключать с помощью меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ] → [TC] → [FREE/REC RUN].

- [FREE RUN]: опережение независимо от режима работы. Временной код увеличивается даже при выключенном питании, и его значение совпадает с фактическим временем. Его также можно записать во временном коде, который передается на разъем <TC IN/OUT>, используя синхронизацию.

- [REC RUN]: увеличение только во время записи. Запись начинается со значения временного кода, записанного в последний раз.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Значение параметра [REC RUN] не будет непрерывным в приведенных ниже случаях.

  - При удалении сохраненных роликов

  - При прерывании записи из-за возникновения ошибок во время записи, например [ОШИБКА ЗАПИСИ].

- Оно будет зафиксировано за значением [FREE RUN], если включена предварительная запись.

- Оно будет зафиксировано за значением [REC RUN], если включена функция записи с переменной частотой кадров.

- Оно будет зафиксировано за значением [REC RUN], если включена функция интервальной записи.

#### Пользовательская информация

Пользовательская информация является встроенной и записывается в ролик. Кроме того, она выводится как LTC UB, VITC UB сигнала SDI.

Для записи можно выбрать значение пользовательской настройки, время, дату, информацию о частоте кадров во время съемки или имя ролика.

Значение времени начала записи вносится в пользовательскую информацию в метаданных ролика.

#### Счетчик длительности (продолжительности ролика)

Этот счетчик начинает отсчет с 0 при каждом начале записи. Длительность записанного ролика отображается после записи.

#### Дата/время (реальное время)

- Внутренние часы будут использоваться в качестве ориентира для измерения временного кода в режиме «free run», если переключатель питания установлен в положение < > (режим ожидания), а также времени в пользовательской информации и данных о дате. Кроме того, они будут применяться в качестве вспомогательной информации для определения времени создания файла и имени файла при записи ролика.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Изображение на экранах VIEW и HOME переключается с помощью меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ] → [TC] → [TC/UB/Dur.].

В начало страницы