- Начало
- Съемка
- Аудиовход
- Регулировка уровня записи звука

# Регулировка уровня записи звука

Уровень записи звука можно отрегулировать вручную и автоматически.

## Автоматическая регулировка уровня записи звука

Установите переключатель <CH1>/<CH2> в положение <AUTO>.

- Можно отдельно настроить аудиоканалы 1 и 2.

- Приведенные ниже настройки отключены, если переключатель <CH1>/<CH2> установлен в положение <AUTO>.

  - Регулировка уровня записи с помощью диска <AUDIO LEVEL CH1>/<AUDIO LEVEL CH2>

  - Меню [НАСТРОЙКИ ЗВУКА] → [НАСТР.ЗВУК.КАНАЛ.] → настройка [ОГРАНИЧИТЕЛЬ КАН1]/[ОГРАНИЧИТЕЛЬ КАН2]

## Регулировка уровня записи звука вручную

Установите переключатель <CH1>/<CH2> в положение <MANU>.

Отрегулируйте уровень записи с помощью диска <AUDIO LEVEL CH1>/<AUDIO LEVEL CH2>.

- Если уровень аудиовхода превышает 0 dB, уровень более 0 dB отображается красным цветом на индикаторе уровня звука на экране HOME. Это указывает на чрезмерную громкость входящего звука.

  Выполните настройку так, чтобы максимальное значение уровня звука не превышало 0 dB.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Установка переключателя <CH1>/<CH2> в положение <MANU> активирует настройки меню [НАСТРОЙКИ ЗВУКА] → [НАСТР.ЗВУК.КАНАЛ.] → [ОГРАНИЧИТЕЛЬ КАН1]/[ОГРАНИЧИТЕЛЬ КАН2].

## Стандартный уровень записи

Можно задать стандартный уровень записи.

Выберите меню [НАСТРОЙКИ ЗВУКА] → [НАСТР.ЗВУК.КАНАЛ.] → [ЗАПАС МОЩНОСТИ] → [18dB]/[20dB].

## Подтверждение уровня аудиовхода

Уровень аудиовхода можно подтвердить на экране HOME.

В начало страницы