- Начало
- Подготовка
- Дополнительные принадлежности
- Установка внешнего микрофона

# Установка внешнего микрофона

Внешний микрофон, например супернаправленный микрофон AG-MC200G (приобретается дополнительно), можно установить на ручку.

Адаптер для держателя микрофона

Держатель микрофона

Винт держателя микрофона

Рис. 1

Рис. 2

Винт

Зажим кабеля микрофона

Разъем <AUDIO INPUT 1>

Рис. 3

Рис. 4

Прикрепите поставляемый в комплекте адаптер держателя микрофона к креплению микрофона на видеокамере. (Рис. 1)

- Зафиксируйте винт, поставляемый с адаптером держателя микрофона.

Прикрепите поставляемый в комплекте держатель микрофона к адаптеру держателя микрофона с помощью винтов для держателя микрофона (x 2). (Рис. 2)

Установите внешний микрофон и зафиксируйте винт на держателе микрофона. (Рис. 3)

Подключите кабель микрофона к разъему <AUDIO INPUT 1>. (Рис. 4)

Прикрепите кабель микрофона к зажиму кабеля микрофона. (Рис. 4)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Отсоедините кабель микрофона от разъема <AUDIO INPUT 1>, нажимая рычаг.

В начало страницы