- Arriba
- Especificaciones
- Especificaciones
- Grabadora de tarjeta de memoria

# Grabadora de tarjeta de memoria

Soporte de grabación | Ranura de tarjeta × 2 Tarjeta de memoria SDHC (4 GB - 32 GB) Tarjeta de memoria SDXC (superior a 32 GB - 128 GB) : Compatible con UHS-I/UHS-II, UHS con clase de velocidad 3, compatible con vídeo de clase de velocidad V90
Número de píxeles de grabación | 4096×2160 (4K), 3840×2160 (UHD), 2048×1080 (2K), 1920×1080 (FHD), 1280×720 (HD)
Códec de grabación | MOV, AVCHD
Frecuencia del sistema | 59,94p, 59,94i, 50p, 50i, 29,97p, 24p, 25p, 23,98p
Velocidad de fotogramas de grabación (máx.) | 4K/UHD 59,94fps o 50fps 2K/HD 120fps/100fps 240fps/200fps (modo de recorte)
Formato de grabación | MOV: 4:2:0 (10 bits) HEVC LongGOP 200M/HEVC LongGOP 150M MOV: 4:2:0 (8 bits) 420LongGOP 150M/420LongGOP 100M/420LongGOP 50M MOV: 4:2:2 (10 bits) 422LongGOP 150M/422LongGOP 100M/422LongGOP 50M 422ALL-I 400M/422ALL-I 200M/422ALL-I 100M AVCHD: PS/PH/HA/PM
Señal de vídeo de grabación | 4096×2160/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 24p, 23,98p 3840×2160/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p 2048×1080/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 24p, 23,98p 1920×1080/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, 59,94i, 50i 1280×720/59,94p, 50p
Tiempo de grabación y reproducción | Al usar una tarjeta de memoria SDXC de 64 GB 4096×2160/422ALL-I 400M/29,97p, 25p, 23,98p, 24p Aprox. 20 minutos 2048×1080/422ALL-I 200M/59,94p, 50p Aprox. 40 minutos 4096×2160/420LongGOP 150M/59,94p, 50p Aprox. 55 minutos 2048×1080/420LongGOP 100M/59,94p, 50p Aprox. 1 hora 20 minutos 1920×1080/420LongGOP 50M/29,97p, 25p, 23,98p Aprox. 2 horas 40 minutos
Función de dos ranuras | Grabación simultánea, grabación de relé
Grabación especial | Pregrabación, grabación de intervalos

Inicio de la página