- Arriba
- Introducción
- Cosas que se pueden hacer con esta cámara
- Cámara de objetivo intercambiable 4K/60P

# Cámara de objetivo intercambiable 4K/60P

Esta cámara es una cámara de objetivo intercambiable 4K/60P con las siguientes características.

- Se admite la grabación de alta resolución de 4:2:2 (10 bits) 4K/2K con el súper sensor recientemente desarrollado de 35 mm 5,7K y nuevo LSI*1

  - Admite grabación 120fps/240fps en 2K, FHD*2

  - Admite la grabación 4:2:0 (10 bits) 60fps en 4K, UHD

- Equipada con funciones nuevas para permitir más creatividad

  - Salida RAW: Salida RAW, 5,7K/30P, 4K/60P (tamaño de recorte) o 2K/240P (tamaño de recorte) desde el terminal <SDI OUT>

  - Admite producción HDR (V-Log/HLG)

  - Puede realizar fácilmente la grabación IR, para una fantástica representación de las imágenes

- Equipada con interfaces acordes a las características de diseño y grabaciones para un gran versatilidad de uso

  - Con un diseño compacto indicado para instalarse en un dron o cardán, cada unidad (empuñadura, asa, monitor LCD) puede retirarse según el estilo de grabación

  - La primera cámara del sector (desde octubre de 2017) equipada con estabilizador de imágenes interno (E.I.S.)

  - Puede emitir simultáneamente en 4:2:2 (10 bits) desde el terminal <SDI OUT>/terminal <HDMI>

  - Equipada con dos ranuras de tarjeta compatibles con interfaz bus de alta velocidad UHS-II

    Admite la grabación 400 Mbps ALL-Intra con una mayor calidad de imagen

  - Ha adoptado la montura del objetivo EF

    Puede usar los objetivos EF de varias gamas

Hasta 4K/30P, 2K/120P

Cuando la velocidad de fotogramas es superior a 120P, grabación interna de ocho bits 4:2:0, tamaño de recorte de círculo de imagen de Four Thirds

Inicio de la página