- Arriba
- Filmación
- Filmación

# Filmación

Para la filmación, siga los pasos descritos a continuación.

1. Botón GRABACIÓN (cuerpo de cámara)

2. Botón GRABACIÓN (asa)

Establezca los ajustes de vídeo y la entrada de audio.

- Antes de filmar, es necesario definir o ajustar lo siguiente.

  - Ajustes de imagen para la función de brillo (iris, ganancia, obturador) y la función de ajuste del balance de blancos, etc.

  - Ajustes de entrada de audio para la grabación de audio.

  - Ajuste del nivel de grabación de audio

Inicie la grabación pulsando el botón GRABACIÓN.

- Hay un botón GRABACIÓN en la cámara y otro en el asa.

- La luz indicadora se ilumina en rojo durante la grabación.

Vuelva a pulsar el botón GRABACIÓN para detener.

Compruebe los vídeos grabados.

Aproximadamente los últimos tres segundos del último clip filmado se reproducen automáticamente al pulsar el botón USER con la función [REVISAR GRAB] asignada.

De esta forma puede comprobar si el vídeo se ha grabado correctamente.

- Permite regresar al modo de espera de grabación tras efectuar la comprobación.

NOTA

- Si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF], no es posible grabar en una tarjeta SD con la cámara.

Selección de la resolución, códec y velocidad de fotogramas para la grabación de vídeo
Selección de la resolución y velocidad de fotogramas de la salida RAW
Inicio de la página