- Arriba
- Filmación
- Funciones de disparo prácticas
- Visualización del marcador de contorno

# Visualización del marcador de contorno

Puede visualizarse un marcador de fotograma.

Desde el menú [AJUSTES SALIDA] → [MARCADOR LCD] → [MARCADOR ENCUADRE], seleccione el ángulo de visión.

- El marcador de fotograma no se muestra cuando se selecciona [OFF].

## Configuración del color de visualización

Desde el menú [AJUSTES SALIDA] → [MARCADOR LCD] → [COLOR ENCUADRE], establezca el color de visualización.

NOTA

- El marcador no puede grabarse.

- El marcador no se visualiza cuando se activan la función de visualización ampliada y la visualización del cuadro de enfoque de la función de asistencia de enfoque y las franjas cromáticas están visualizadas.

- Puede alternar temporalmente entre mostrar/ocultar el marcador pulsando el botón USER con la función [MARCADOR LCD] asignada.

- El marcador puede visualizarse en la imagen emitida desde el terminal <SDI OUT> configurando el menú [AJUSTES SALIDA] →[SALIDA SDI] → [VISUAL. MARCADOR] → [ON] y [MARCADOR SDI/HDMI]. De forma similar, el marcador puede visualizarse en la imagen emitida desde el terminal <HDMI> configurando el menú [AJUSTES SALIDA] → [SALIDA HDMI] → [VISUAL. MARCADOR] → [ON].

Inicio de la página