- Arriba
- Preparación
- Suministro de alimentación
- Instalación y extracción de la batería

# Instalación y extracción de la batería

## Instalación de la batería

Presione la batería contra la sección de montaje de la batería de la cámara y deslícela hacia abajo.

- Presione la batería hasta que oiga un clic; la batería habrá quedado entonces encajada.

## Extracción de la batería

Botón de liberación de la batería

Ajuste el interruptor de alimentación en < > (espera).

- Compruebe que la lámpara de encendido está apagada.

Mientras pulsa el botón de liberación de la batería situado en la cámara, deslice la batería hacia arriba y retírela.

Inicio de la página