- Arriba
- Introducción
- Configuración de la región de uso
- [AREA SETTINGS]

# [AREA SETTINGS]

Configure la región de uso.

Conecte la batería cargada o el adaptador de CA a la cámara y coloque el interruptor de alimentación en < > (Encendido).

Aparece la pantalla [AREA SETTINGS].

Seleccione la región de uso.

[AREA 1]: Japón, Taiwán, Corea del Sur

[AREA 2]: Estados Unidos de América, Canadá, regiones de América del Sur y Central

[AREA 3]: región de Asia (salvo Japón, Taiwán, Corea del Sur), región de Oceanía, India

Cuando aparezca el mensaje de confirmación, seleccione [YES].

La cámara se inicializará según la región seleccionada en el paso 2. La cámara se reiniciará automáticamente.

NOTA

- Una vez configurada este ajuste, la pantalla [AREA SETTINGS] no se visualiza las veces siguientes que se encienda el sistema.

- Para cambiar la región de uso, configure con el menú [OPCIÓN] → [AREA SETTINGS].

#### Contenido de la configuración de cada región de uso

La siguiente configuración varía según la región seleccionada.

- El menú [AJUSTES SISTEMA] → [RELOJ] → [FORM. FECHA]

- El menú [AJUSTES AUDIO] → [AJUSTES CANAL AUDIO] → [RANGO]

- El menú [AJUSTES SISTEMA] → [LANGUAGE]

Elemento | [AREA 1] | [AREA 2] | [AREA 3]
--- | --- | --- | ---
[FORM. FECHA] | [A-M-D] | [M-D-A] | [D-M-A]
[RANGO] | [20dB] | [20dB] | [18dB]
[LANGUAGE]* | [English] | [English] [Español] [Français] | [English] [Español] [Français]

Cuando se seleccione [AREA 1], [LANGUAGE] no aparece como elemento de menú [AJUSTES SISTEMA].

Inicio de la página