- Arriba
- Filmación
- Funciones de disparo prácticas
- Función de zoom digital

# Función de zoom digital

#### Asignación de [D.ZOOM] al botón USER

Seleccione para que se pueda alternar la activación/la desactivación de la función de zoom digital con un botón USER arbitrario.

Seleccione el menú [AJUSTES SISTEMA] → [BOTONES USUARIO] → [USER1] para [USER9] → [D.ZOOM].

#### Uso de la función de zoom digital

Pulse el botón USER al que se ha asignado [D.ZOOM].

Vuelva a pulsar el botón USER para volver a la visualización normal.

NOTA

- El factor de ampliación se fija en 1,4 veces.

- Así se puede lograr una imagen de alta calidad comparada con la de la función de zoom digital que usa la interpolación de píxeles ya que se usan los 4K píxeles en el centro 5,7K del sensor.

- No se realizará si se configura [RECORTE 4/3 Y MIX 2.2K] en el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [MODO SENSOR].

- No funciona cuando el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con un ajuste distinto a [OFF].

Inicio de la página