- Arriba
- Preparación
- Preparación de la tarjeta SD
- Inserción/extracción de la tarjeta SD

# Inserción/extracción de la tarjeta SD

## Inserción de la tarjeta SD

La tarjeta SD que se tiene que usar en la cámara deberá formatearse siempre en la cámara. (Formato de la tarjeta SD)

- Todos los datos grabados se borrarán y no se podrán restablecer cuando se formatee la tarjeta SD.

Lámpara de acceso a la tarjeta 1

Ranura de tarjeta 1

Cubierta de la ranura para tarjetas

Ranura de tarjeta 2

Lámpara de acceso a la tarjeta 2

Figura 2

Figura 1

Abra la cubierta de la ranura para tarjetas. (Figura 1)

Inserta la tarjeta SD en la ranura para tarjeta. (Figura 2)

- En la ranura para tarjeta 1 y en la ranura para tarjeta 2 se puede insertar una tarjeta SD.

- Insértela recta, con la etiqueta hacia la izquierda hasta que quede encajada con un clic.

Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta.

## Extracción de la tarjeta SD

Abra la cubierta de la ranura para tarjetas.

- Confirme que la lámpara de acceso a la tarjeta no parpadea en naranja.

- Los datos se escriben/leen cuando la lámpara de acceso a la tarjeta parpadea en naranja, así que no extraiga la tarjeta SD.

Presione la tarjeta SD más hacia dentro en la cámara y deje ir.

- La tarjeta SD se libera de la ranura para tarjeta y se tira de ella recta para sacarla.

Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta.

## Precauciones de uso o almacenamiento

- No toque la sección del terminal de la parte trasera de la tarjeta SD.

- Evite temperaturas altas y humedad.

- Evite gotitas de agua.

- Evite cargar con electricidad.

Use o guarde la tarjeta SD con la tarjeta todavía insertada dentro de la cámara y con la cubierta de la ranura cerrada.

Inicio de la página