- Arriba
- Filmación
- Función de grabación especial
- Grabación de intervalos

# Grabación de intervalos

La cámara grabará un fotograma en cada intervalo de tiempo establecido.

Grabación de 1 fotograma

Grabación de 1 fotograma

Grabación de 1 fotograma

(Tiempo)

Tiempo establecido en [TIEMPO INTERV]

Tiempo establecido en [TIEMPO INTERV]

Seleccione el menú [AJUSTE GRAB] → [FUNC. GRAB.] → [MODO GRAB.] → [INTERVALO].

[INTRVL] se muestra en la visualización de la función de grabación especial de la pantalla VIEW y la pantalla HOME.

- Si el modo de grabación se configura como AVCHD o si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [FRECUENCIA] se configura como [50.00i]/[59.94i], no podrá seleccionarse.

Desde el menú [AJUSTE GRAB] → [FUNC. GRAB.] → [TIEMPO INTERV], establezca el tiempo.

Pulse el botón REC.

- [I-REC] se muestra en rojo en la visualización de la función de grabación especial de la pantalla VIEW.

- La cámara repetirá la operación de grabación de un fotograma en cada intervalo de tiempo establecido.

- Para detener la grabación, pulse el botón REC.

- Para borrar el ajuste, configure el menú [AJUSTE GRAB] → [FUNC. GRAB.] → [MODO GRAB.] como [NORMAL].

- El ajuste no se borra incluso al apagarse la alimentación.

NOTA

- El audio no se grabará.

- Los datos grabados (los datos grabados hasta que se detuvo la grabación) se incluyen en un clip.

- El menú [AJUSTE GRAB] → [TC] → [FREE/REC RUN] se fija en [REC RUN].

- El menú [AJUSTE GRAB] → [TC] → [DF/NDF] se fija en [NDF].

- [GRAB SDI A DIST.] y [GRAB HDMI A DIST.] no funcionarán.

- Si la duración del clip es inferior a tres segundos cuando la grabación se ha detenido, la imagen del fotograma final se grabará para que la duración del clip sea de tres segundos.

- La grabación se detiene una vez cuando la duración del clip supera en diez horas en la grabación de intervalos. La grabación se reanuda automáticamente después de pocos segundos.

- Para conocer la limitación de grabación de la grabación de intervalos, consulte “Función de grabación que no se puede usar simultáneamente”.

Inicio de la página