- Arriba
- Filmación
- Ajuste de la calidad de imagen
- [KNEE HLG]

# [KNEE HLG]

Establece comprimir la señal de vídeo para evitar el halo en la imagen durante HLG.

## [MODO KNEE] (ajuste para el modo de funcionamiento de la articulación)

Seleccione el menú [AJUSTE FICH ESCENA] → [KNEE HLG] → [ACTIVAR KNEE] → [ON].

#### [PUNTO KNEE] (ajuste de la posición del punto de articulación)

Seleccione el menú [AJUSTE FICH ESCENA] → [KNEE HLG] → [PUNTO KNEE].

Establece la posición del punto de articulación.

#### [PENDIENTE KNEE] (ajuste para la inclinación de la articulación)

Seleccione el menú [AJUSTE FICH ESCENA] → [KNEE HLG] → [PENDIENTE KNEE].

Establece la inclinación de la articulación.

Inicio de la página