- Arriba
- Especificaciones
- Especificaciones
- General

# General

Alimentación CC 7,28 V (cuando se usa la batería) CC 12 V (cuando se usa el adaptador de CA) Consumo eléctrico 19 W (si se utiliza el monitor LCD)

indica información de seguridad.

Temperatura ambiente de funcionamiento | 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Humedad ambiente de funcionamiento | 10% - 80% (humedad relativa, sin condensación)
Peso | Aprox. 1,2 kg (2,6 libras) (sólo cuerpo de la cámara, sin accesorios) Aprox. 2,05 kg (4,5 libras) (incluidos accesorios de empuñadura, asa, monitor LCD, parasol del monitor LCD, portamicrófono, adaptador del portamicrófono y batería)
Dimensiones (An.×Al.×Pr.) | Sólo cuerpo de la cámara 135 mm×133 mm×170 mm (5-5/16 pulgadas×5-1/4 pulgadas×6-11/16 pulgadas) (excluyendo las partes salientes)

Inicio de la página