- Arriba
- Filmación
- Ajuste de la calidad de imagen

# Ajuste de la calidad de imagen

La calidad de imagen del vídeo que se grabará se puede ajustar en la cámara al configurar el menú [AJUSTES SISTEMA] → [AJUSTES COLOR] → [PRINCIPAL] → [ESCENA1] como [ESCENA5].

- Ajuste la imagen de calidad en el menú [AJUSTES CÁMARA].

- El menú [AJUSTE FICH ESCENA] no puede seleccionarse si [PRINCIPAL] se configura como [V-Log].

- Deberá usar un dispositivo de medición, como un vectorscopio, para cambiar la configuración.

- El significado de los símbolos usados en la tabla es el siguiente.

  ✓: puede configurarse.

  — no puede configurarse.

Elemento | El menú [AJUSTE FICH ESCENA] → [GAMMA] → [SELECC GAMMA]
--- | ---
[V-255570L1] [V-504580L1] | [VIDEO] | [HLG]
El menú [AJUSTE FICH ESCENA]
[EDITAR NOMBRE] | ✓ | ✓ | ✓
[NEGRO] | ✓ | ✓ | ✓
[GAMMA] | [GAMMA MASTER] | — | ✓ | —
[BLACK GAMMA] | — | ✓ | ✓
[RANGO B.GAMMA] | — | ✓ | ✓
[KNEE] | — | ✓ | —
[KNEE HLG] | — | — | ✓
[RECORTE W.CLIP] | — | ✓ | —
[DETALLE] | ✓ | ✓ | ✓
[DETALLE PIEL] | ✓ | ✓ | ✓
[CROMA] | ✓ | ✓ | ✓
[MATRIZ COLOR] | ✓ | ✓ | ✓
[CORREC COLOR] | ✓ | ✓ | ✓

[IE]
[BLANCO]
[NEGRO]
[GAMMA]
[KNEE]
[KNEE HLG]
[RECORTE W.CLIP]
[DETALLE]
[DETALLE PIEL]
[CROMA]
[MATRIZ COLOR]
[CORREC COLOR]
Inicio de la página