- 顶部
- 延长模块
- 装配延长模块
- 装配记录单元和记录延长模块

# 装配记录单元和记录延长模块

图1

图2

图3

图4

将记录单元前面的上锁角与记录延长模块后面的上锁板对准。 （图1）

牢固推入记录单元，连接记录延长模块和记录单元的连接端子。 （图2）

注意

- 如果记录延长模块的V形边缘朝下，则无法连接两个单元。（图3）按下记录延长模块的记录延长模块释放杆，抬起V形边缘。 （图4）

- 请勿触摸V形边缘旁的机械部件。否则V形边缘将会快速移动，从而可能导致人员伤害。

## 拆卸

图1

图2

上拉记录延长模块释放杆的锁定旋钮（红色）的同时，按下记录延长模块释放杆（图2）。（图1）

记录单元的后部将会略微抬起。

如果装有电池之类的重物，则难以抬起后部。

提起记录单元。

请勿握住控制面板部分。否则可能导致控制面板脱落并掉下。

将记录单元前面的上锁角从记录延长模块后面的上锁板上拆下。

页面顶部