- 顶部
- 其他实用功能
- 通过〈USB DEVICE〉端子连接
- 连接到USB设备模式中的电脑

# 连接到USB设备模式中的电脑

## 连接到电脑

图1

将USB电缆连接到〈USB DEVICE〉端子（设备）。 （图1）

将［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［INFORMATION］设为［USB］。

关于详细信息，请参阅“设置菜单基本操作”。

在USB连接期间，在控制面板的中心显示［USB DEVICE CONNECTED］。

如果未正确连接，则会显示［USB DEVICE DISCONNECTED］。

退出USB设备模式。

共有以下两种方式：

- 将摄像机的电源开关转到〈OFF〉。

- 按〈HOME〉按钮。

注意

- 摄像机不随附USB 2.0电缆。请准备市售支持USB 2.0的电缆（为抑制噪声而进行双屏蔽）。

- 支持最长5 m的USB连接电缆，但推荐使用3 m以内的电缆。

- 摄像机在USB设备模式下工作时，不允许摄像机拍摄、录制/播放操作或剪辑缩略图操作。

- 摄像机在USB设备模式下工作时，不显示P2卡的剩余容量和状态。此外，此时也无法输出或显示显示视频/音频。

页面顶部