- 顶部
- 准备
- 安装和拆卸附件
- 装配三脚架

# 装配三脚架

将摄像机安装到三脚架上时，请使用选购的三脚架适配器（SHAN-TM700MC）。

三脚架适配器

摇摄台

图1

图2

将三脚架适配器安装到三脚架上。（图1）

将摄像机安装到三脚架适配器上。（图2）

沿着凹槽向前滑动摄像机，直至听到“咔嗒”的到位声。

注意

- 充分考虑摄像机和三脚架适配器组合后的重心，在连接器上选择合适的安装孔。

  此外，请确保所选安装孔的直径与摇摄台螺钉的直径吻合。

## 从三脚架适配器上取下摄像机

按住红色杆的同时，沿箭头方向移动黑色杆并向后滑动摄像机将其取下。

红色杆

黑色杆

注意

- 如果在取下摄像机后三脚架适配器销钉没有返回其原始位置，请再次按住红色杆并沿箭头方向移动黑色杆，使销钉返回其原始位置。

  如果销钉处于中心位置，则无法安装摄像机。请小心操作。

页面顶部