- 顶部
- 输出和画面显示
- 〈MON OUT2〉输出

# 〈MON OUT2〉输出

在［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［MON OUT］中设置输出格式。

状态显示和标记显示的设置细节与〈MON OUT1〉端子的细节相同。可将各项设置为显示或隐藏。

- 可在［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［MON OUT］ → ［MON OUT2 SIGNAL SEL］中切换输出信号。

  ［MON OUT1］：图像（输出图像等）变为与〈MON OUT1〉端子相同的输出图像。

  ［VF SDI（1080p）］/［VF SDI（1080i）］：图像（输出图像、标记、状态、放大等）将与〈VF SDI〉端子的输出相同。无论［MON OUT FORMAT］设置如何，输出为选定的格式（1080P或1080i）；当已选定1080P时，为LEVEL-A信号。

输出格式列表
页面顶部