- 顶部
- 输出和画面显示
- 〈VF SDI〉输出

# 〈VF SDI〉输出

此输出端子输出与寻像器显示相同的图像。

在［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［VF OUT］中设置输出格式、环视功能和平滑模式功能。

在［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［VF INDICATOR］中设置状态显示。

在［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［VF MARKER］中设置标记显示。

在［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［VF FOCUS ASSIST］中设置对焦辅助功能。

在［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［VF EI ASSIST］中设置EXPOSURE INDEX辅助功能。

将［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［VF OUT］ → ［PLAYBACK VF IMAGE］设为［CAMERA］时，在播放期间从摄像机输出图像。

状态显示和标记显示的设置细节与寻像器的细节相同。

输出格式列表
页面顶部